Инсинератор – оборудование для сжигания (термическое уничтожение) отходов разного вида.

Промышленные отходы шинного производства, ТБО, шины, утратившие потребительские свойства.

Технические характеристики:

1. Объем загрузки, не менее кг – 1000
2. Размер загрузочного люка, не менее мм – 2200х930.
3. Крышка загрузочного проёма подъёмная (при помощи электрической лебёдки)
4. Рабочий объем камеры сжигания не менее, м. куб. – 2,5
5. Температура сжигания, до град С – 1200
6. Наличие камеры дожига
7. Наличие колосниковой зоны с колосниками
8. Количество горелок – 3 шт.
9. Футеровочный слой, кирпич мм. - 114
10. Огнестойкость, не менее град. С – 1350
11. Огнестойкость крышки, не менее град. С – 1500
12. Вид топлива – дизельное
13. Топливный бак 250л., фильтры очистки топлива
14. Управление – выносной пульт
15. Вентилятор — 2 шт.
16. Дымовая труба.
17. Процесс сжигания – автоматизированный
18. Экологическая безопасность
19. Соответствие европейским стандартам
20. Наличие полного пакета разрешительной документации.