**Техническое задание на погрузчик дизельный**

Комплектация

Остаточная грузоподъемность Грузоподъемность 2350 кг при ЦТ 500 мм

Двигатель ISUZU C240

Дуплексная мачта Подъем 3000 мм / Габарит 2035 мм / Св.ход 1460 мм

Каретка вил Интегрированный сайдшифтер / Ширина 1090 мм

Вилы 1200 / 120 x 40 мм

Трансмиссия Автоматическая

Управление движением Однопедальное

Грузовые колеса Пневматические 7.00-12-12PR

Рулевые колеса Пневматические 6.00-9-10PR

Аксессуары кабины Открытая кабина / Высота 2130 мм

Кресло оператора Стандарт (ПВХ) на подвеске

Аксессуары кабины Система контроля присутствия оператора

Аксессуары кабины Внутреннее зеркало

Аксессуары кабины Внешние зеркала

Управление гидравликой Индивидуальные рычаги

Доп. гидролиния / Шасси 1 Доп. Гидролиния

Доп. гидролиния / Мачта 1 Доп. ГидролинияГидродинамическая трансмиссия

Дизельный двигатель Isuzu C240

Мощность 35,3 кВт, скорость 20 км/ч

Скорость подъема 0,45 м/с, опускания 0,45 м/с

Клиренс по центру колесной базы 145 мм

Рабочий коридор (Ast) с грузом 1200 х 800 мм вдоль вил 4106 мм

Преодолеваемый уклон с грузом 20%

Гидравлическое рулевое управление

Световое оборудование Фары, указатели поворота, стоп-сигналы

Оборудование для безопасности Проблесковый маячок ниже крышы кабины

Оборудование для спец. среды Вывод выхлопа вверх

Оборудование для безопасности Прожектор BlueSpot сзади на крыше кабины